附表一：

|  |
| --- |
| **呼和浩特市植物园生活用水管网提升改造服务比选采购报价表** |
| **序号** | **名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** | **拦标单价（元）** | **拦标总价（元）** | **投标单价（元）** | **投标总价（元)** |
| 1 | 拆除路面 | 1.材质:拆除混凝土路面2.厚度:20cm3.风镐拆除，拆除垃圾装车外运20km，包含人工机械、装卸倾倒 | m2 | 16 | 36 | 576 |  |  |
| 2 | 拆除基层 | 1.材质:拆除道路基层2.厚度:30cm3.风镐拆除，拆除垃圾装车外运20km，包含人工机械、装卸倾倒 | m2 | 46 | 45.7 | 2102.2 |  |  |
| 3 | 拆除侧、平(缘）石 | 1.材质:拆除石质侧缘石2.人工拆除，拆除垃圾装车外运20km，包含人工机械、装卸倾倒 | m | 33 | 9.2 | 303.6 |  |  |
| 4 | 拆除人行道 | 1.材质:拆除环保砖人行道2.厚度:60mm3.风镐拆除，拆除垃圾装车外运20km，包含人工机械、装卸倾倒 | m2 | 72 | 6.9 | 496.8 |  |  |
| 5 | 拆除基层 | 1.材质:拆除人行道环保砖路面基层2.厚度:15cm3.风镐拆除，拆除垃圾装车外运20km，包含人工机械、装卸倾倒 | m2 | 72 | 22.9 | 1648.8 |  |  |
| 6 | 机械挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土2.挖土深度:2m以内3.其他满足相关规范要求 | m3 | 1621 | 5.3 | 8591.3 |  |  |
| 7 | 土方回填 | 1.密实度要求:夯实（管顶100mm范围内回填中粗砂288立方米）,满足设计和规范回填土夯填要求，机械回填。2.填方材料品种:素土3.部位：管顶500mm范围内4.其他满足相关规范要求 | m3 | 1888 | 25 | 47200 |  |  |
| 8 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:一、二类土、垃圾土2.包含垃圾外运20km3.其他满足相关规范要求 | m3 | 36 | 37 | 1332 |  |  |
| 9 | 移植绿篱 | 1.种类:丁香2.篱高:40-45cm3.行数、蓬径:30-35cm4.单位面积株数:25株5.养护期:新工养护一年6.不含材料 | m2 | 85 | 69.8 | 5933 |  |  |
| 10 | 安装路缘石 |  | m | 32 | 10.6 | 339.2 |  |  |
| 11 | 路床(槽）整形 | 1.部位:路床整形碾压 | m2 | 82 | 2.1 | 172.2 |  |  |
| 12 | 砂砾石 | 1.石料规格:天然砂砾2.厚度:300mm | m2 | 72 | 52.2 | 3758.4 |  |  |
| 13 | 垫层 | 150mm厚C20混凝土 | m3 | 18 | 513.4 | 9241.2 |  |  |
| 14 | 人行道块料铺设 | 1.30mm厚1:3干硬性水泥砂浆2.60mm厚环保砖，粗砂扫缝，洒水封缝 | m2 | 72 | 54.3 | 3909.6 |  |  |
| 15 | 混凝土路面修复 | 1.品种:c30混凝土2.厚度:200mm | m2 | 26 | 92.5 | 2405 |  |  |
| 16 | 砌筑阀门井、泄水井 | 包含材料、人工、机械等，φ1200，h=2.0 | 座 | 6 | 3751.3 | 22507.8 |  |  |
| 17 | PE自来水de160管敷设 | 1.材质及规格:de160PE给水管1.0Mpa2.连接形式:热熔连接3.管道检验及试验要求 | m | 1600 | 108 | 172800 |  |  |
| 18 | 160PE热熔法兰 | 包含人工及材料，连接方式：热熔连接 | 套 | 10 | 236.3 | 2363 |  |  |
| 19 | 160PE热熔三通 | 包含人工及材料，连接方式：热熔连接 | 个 | 5 | 210 | 1050 |  |  |
| 20 | 160\*110PE热熔异径直接 | 包含人工及材料，连接方式：热熔连接 | 个 | 5 | 198.5 | 992.5 |  |  |
| 21 | DN150闸阀 | 1.手动闸阀2.规格DN1503.连接方式：法兰连接4.包含水压试验 | 个 | 1 | 656 | 656 |  |  |
| 22 | DN100闸阀 | 1.手动闸阀2.规格DN1003.连接方式：法兰连接4.包含水压试验 | 个 | 5 | 576.5 | 2882.5 |  |  |
| 23 | de160变110热熔三通 | 包含人工及材料，连接方式：热熔连接 | 个 | 5 | 206 | 1030 |  |  |
| 24 | PE自来水de110管敷设 | 1.材质及规格:de110给水管1.0Mpa2.连接形式:热熔连接3.管道检验及试验要求 | m | 45 | 54.4 | 2448 |  |  |
| 25 | de110\*63电熔三通 | 包含人工及材料，连接方式：热熔连接 | 个 | 5 | 206.3 | 1031.5 |  |  |
| 26 | 热熔活接 | 1.连接方式：热熔连接，包含人工及材料2.规格型号：pe63 | 个 | 6 | 31.3 | 187.8 |  |  |
| 27 | PPR32管 | 包含人工及材料，连接方式：热熔连接 | m | 33 | 15.2 | 501.6 |  |  |
| 28 | PPR32管件 | 包含人工及材料，连接方式：热熔连接 | 个 | 16 | 15 | 240 |  |  |
| 29 | 微机控制地下定向钻孔敷管 | De160，不含管材费 | m | 50 | 286 | 14300 |  |  |
| 30 | 挖掘机（60型） | 单台班工作时间 8 小时，台班计算方法如下：以车辆进场时间开始计算，不足半台班按半台班计，超出半台班按一台班计。 | 台班 | 5 | 1200 | 6000 |  |  |
| 31 | 日工 |  | 天 | 20 | 150 | 3000 |  |  |
|  |  |  |  |  | **拦标总金额（元）** | **320000** | **投标总金额（元）** |  |

**\*注意：1、供应商报价金额不得超过本项目采购人预算金额。**

**2、报价的单价及总价必须是包含改造服务所需的材料费、人工费、机械费（含租赁费）、运输费、安装调试费、管理费、税金、利润等全部费用。**

**3、报价单未加盖公章视为无效报价。**